※ 현장 시험접수신청 및 진행 절차

시험접수신청(온라인)     담당팀배정      사전준비사항 및 시간협의*      현장시험실시            결과물 작성      세금계산서 발급      시험수수료 납부 확인 후 결과물 발송

*시험희망일 약 일주일 전 담당팀으로부터의 사전연락 시 현장상주직원과 사전준비사항 및 시간협의

※ 현장시험 준비사항

ㅇ벽장 추락 안정성 시험

-시험 진행하기 위해선 천장마감 되어있으면 시험 불가함

(천장마감 안되어 있는 세대 or 천장석고보드 제거(천장 타공 크기는 약 (60 X 60)

cm) 후 시험장비가 벽장에 걸리는 부위의 천장석고보드를 지탱해주는 스틸(엠바,케링)을

제거해야 함(현장시험접수페이지 사진참조))

-벽장(천판)에서 콘크리트천장까지 250 mm 이상 공간확보

되어야 시험 진행 가능함(시험장비 높이 220 mm)

-보고서에 앙카(규격)사진이 첨부되므로 해당벽체

샘플앙카 1EA 필요함

-벽체 도면 준비

<도면 예시>

ㅇ욕실장 추락 안정성 시험

-시험 진행하기 위해선 천장마감 되어있으면 시험 불가함

(천장마감 안되어 있는 세대 or 천장마감 되어있다면

천장마감에서 콘크리트천장까지의 빈공간을 다른물체

(예: 각목, 각파이프 등)로 채워야 함)

-벽체 도면 준비

<도면 예시>

ㅇ신발장 전도 안정성 시험

-해당 신발장의 문짝과 선반이 설치되어 있어야함.

(문짝 설치 전이라면 선반이 빠지지 않게 시험준비 되어야함)

-고정방식 도면 준비

<도면 예시>